附件1：

腾冲市人民医院2号内科住院楼一层柴油发电机房安装电动百叶窗采购需求
1、 [bookmark: _GoBack]功能要求:现场柴油发电机有2台，每台功率为1000KM。百叶窗平时为关闭状态，当柴油发电机启动时，联动打开百叶，开启角度不低于90度。
二、采购内容:
1.百叶窗:数量为2扇;每一扇尺寸:1800x3600(以实际测量为主);材质:铝合金;叶片厚度:1.0MM;边款厚度:3.0MM。
2.控制柜:数量为2台，每台规格为24V。
3.电缆:规格型号为2x25㎡，长度约50米(以实际长度关主)。
4.金属穿线管:规格型号为20，长度约40米（以实际长度为主)。
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