
附件2:污水处理站设备采购需求和参数要求

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	预算单价
（元）
	总价

（元）

	1
	网络摄像头
	1.焦距选项4mm（视场角分别为106.7°、83.6°、54.6°水平视角） 

2.光圈：F1.0固定光圈，M12接口。 

3.调节角度水平360°、垂直75°。 

4.视频功能分辨率：1920×1080@25fps编码格式：H.265/H.264，支持Smart编码。

5. 动态范围：120dB宽动态。

6 .网络与接口网络协议TCP/IP、RTSP等标准协议。

7.接口：RJ45 10/100M以太网口。
	4
	800
	3200

	2
	硬盘录像机
	1.视频接入路数≥16路 网络输入带宽≥160Mbps、网络输出带宽≥160Mbps。

2.录像分辨率：
8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。

3视频输出：1路HDMIVGA、HDMI输出4K(3840*2160)/30Hz,2K(2560*1440)/60Hz.、VGA输出1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz。

4.视频解码格式：
H.265,Smart265,H.264,Smart264、解码能力8*1080P、同步回放16路。

5.音频解码格式：
711ulaw,G.711alaw,G.722,6.726,AAC、音频输出1路，RCA接口(线性电平，阻抗:1kn)、语音对讲输入1个，RCA接口(电平:2.0Vp-p，阻抗:1ka)。

6:盘位8个SATA接口、单盘容量：最大支持8TB。7:网络协议IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、PPPoE(拨号上网)DHCP(自动获取IP 地址)。
	1
	4500
	4500

	3
	监控硬盘
	1：8tb缓存256MB、接口；SATA接口、转速：7200rpm、容量8TB。

2：尺寸：3.5英寸:。

3：硬盘类型：企业级硬盘系列
	8
	2600
	20800

	4
	poe监控交换机
	1：16个百兆POE电口+1个千兆上行口
2：+1个千兆光口，整机功率130W
	1
	1500
	1500

	合计金额
	30000元











