
附表一：
一、支气管内窥镜（硬镜）技术参数
1. 支气管镜鞘一：外径为12.2mm、内径为11.5mm，工作长度385mm外管鞘。

2. 支气管镜鞘二：外径为10.2mm、内径为9.5mm，工作长度385mm外管鞘。

3. 配备直径为4.0mm，长度为500 mm的异物鳄口钳，钳头为单开。

4. 配备整套专用密封套装；符合临床手术开展中连接麻醉呼吸机不漏气。
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