附件：

一、叫号大屏参数要求：

1、配置要求：CPU≥4C， 1.5GHZ ，64位, GPU≥4C, 内存≥2GB DDR,外存≥8G EMMC； 

2、外观及系统要求：尺寸≥55寸，系统为Android或windows（要求与院内系统兼容），分辨率≥1920*1080，屏寿命≥5万小时；

3、时钟要求：RTC时钟，电子晶振；

4、需要支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8；

5、需要支持图片格式：JPEG,PNG, BMP；需要支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG；

6、遥控功能需支持：IP配置、显示配置、联网方式配置；

7、接口要求：通信接口≥RJ45*1，视频接口≥DMI in*1，音频接口≥LINE out*1，数据接口≥USB 3.0*1  USB 2.0*1；

8、★外壳要求：考虑医用环境中设备应具备可消毒，所投显示设备的外壳材料采用抗菌材料（提供检测报告）；

9、★为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计（供应商应提供资质材料）；

10、★管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制（需提供检测机构出具的检验报告复印件）；

11、★响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒（需提供检测机构出具的检验报告复印件）；

12、语音广播：支持护士站/分诊台、叫号器接收发送的文字广播内容，并自动转换为语音进行播报；

13、支持主动响应分诊台、叫号器发送的文字内容，转为为语音进行广播；

14、安装要求：壁挂，横挂竖挂均可支持；

15、★内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书（复印件加盖生产厂家公章）；

16、★中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书（复印件加盖生产厂家公章）；

17、显示可与多媒体信息同屏显示；

18、要求支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示；

19、要求支持多屏统一呼叫或分屏呼叫；

20、要求满足可对特殊诊区敏感信息隐私保护；

21、要求满足可发布通知类即时文字信息；

22、支持大屏语音呼叫自定义设置（要求投标厂商提供截图）；

23、★要求可自定义设置多个区域多个模块，播放不同内容，同时支持异形模版展示，如月亮型区域划分、六边形区域划分，并可在区域内播放图片、视频、文字等（供应商应提供相关截图证明）；

24、能够实现视/音频图片、文字等多媒体素材等各种素材的同屏、混合播放；支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的接入、管理和发布功能；

25、设备需采用网络播控终端与显示屏一体化的工业级设计，所有终端以网络进行连接，系统采用Android或windows系统，终端设备具备一键恢复功能以提高系统稳定性；

26、支持分诊叫号显示、交互页面管理功能，页面风格、页面属性，页面样式可选择，也可支持定制设计；

27、需具备多区域差异化定时多媒体内容播放功能，如午休时间，可自动切换到信息发布功能，叫号屏可自动播放电视节目、健康教育、医院公告等内容，可播放医院自己的宣教片；

28、★设备具备智能化、视频化的门诊健康教育功能，可实现通过终端设备，提供门诊患者健康教育视频服务功能，支持患者移动端设备如手机访问及使用（供应商需提供手机响应界面截图）；

29、需要满足设备的前端页面可随时根据业务科室需求调整；

30、需要支持语音呼叫自定义设置，支持叮咚等此类提示音的开启功能；支持语音呼叫人声选择，如普通话女声、普通话男声等；

31、可发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整；

32、需具备紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放内容；

33、★需具备停诊或者未开诊时自动切换到指定界面的功能（提供相关证明的复印件加盖厂商公章）；

34、终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布；

35、设备有多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用；

36、支持显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表；

37、支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；

38、支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊；

39、支持播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。

二、评审办法（综合评分法）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	实质性要求审查标

准
	资格条件
	符合公告供应商资格要求规定；

	
	
	报价
	报价未超过院内议价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	响应文件格式
	响应文件未按规定的格式、内容和要求填写，或改变院内议价文件中附件格式的；

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

	
	
	实质性条款
	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	
	
	其他实质性要求
	1、符合法律、法规和院内议价文件的要求。

2、满足院内议价文件“采购需求”的要求。

	上述评审标准，供应商须全部满足，否则为不合格的供应商，不得进入下一轮报价。

	2
	详细评审
	分值构成
	总    分： 100 分

技术部分： 40 分

商务部分： 20分
院内议价报价分： 40 分

	2.1
	评审因素及分值
	评审标准

	
	技术部分

（总分40分）
	所投产品的技术参数完全响应的得40分，每出现1 条带★技术参数偏离的扣2分，每出现1 条不带★技术参数偏离且影响实际使用要求的扣0.5分，分数扣完为止扣完为止。

	2.2
	商务部分

(满分20分)
	售后服务方案（16分）
	供应商须具有相应售后服务能力和实施能力，提供售后服务体系的相关证明材料（包含但不限于售后服务承诺、售后服务方案等）：
第一个档次（16分）：技术支持售后服务内容承诺非常全面，提供7x24小时的售后服务，有具体的备用或应急保证措施，且合理、可行，能较好的满足本项目要求；

第二个档次（10分）：技术支持售后服务内容内容一般，提供7x24小时的售后服务，有备用或应急保证措施，基本上合理、可行，能基本满足本项目要求；

第三个档次（2分）：无技术支持售后服务、无保证措施或售后服务承诺较粗略、保证措施不合理不可行的。

	
	
	类似业绩

（4分）
	提供近三年类似项目业绩证明材料，每提供1项得2分，最高得4分。

（评分依据：提供合同关键页及项目的最终用户的验收单复印件作为证明材料。）

	[image: image1.png]


2.3
	报价评分 (满分40分)
	报价评分

计算办法
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。 

其他投标人的价格分统一按照公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40×100%。


三、 响应文件格式
公司有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照复印件；
2.申请人法人身份证复印件、经办人身份证复印件、经办人授权书；

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：       年        月          日 

经营期限：                 
姓名：         性别：         年龄：          职务             
系                      （供应商名称）的法定代表人。 

特此证明。 

供应商：                 （单位公章） 

        年        月         日 

	附：法定代表人身份证正面复印件


	附：法定代表人身份证背面复印件




法定代表人授权委托书

　　　本人   （姓名）       系  （供应商名称）   的法定代表人，现委托 （姓名）   我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                 （填写采购项目） 招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。 

委托期限：             。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表授权委托人身份证复印件

供应商名称：                     （单位公章） 

法定代表人：                 （签名或盖章） 

身份证号码：                         
委托代理人：                   （签名或盖章）

身份证号码：                       
           年        月          日 

	附：授权委托人身份证正面复印件


	附：授权委托人身份证背面复印件




注：若投标供应商法定代表人出席的只需提供法定代表人身份证明书

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；（格式自拟）
参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法、违规违纪的书面声明；

无重大违法、无违规违纪书面声明

致：[采购单位/招标代理机构名称]

我单位[投标人全称]，统一社会信用代码为[具体代码]，现参与贵方组织的[项目名称]（项目编号：[具体编号]）的投标活动。在此，郑重作出如下声明：

在参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中无任何重大违法记录，包括但不限于未因违法经营受到刑事处罚，未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、未受到过行政机关认定的较大数额罚款等行政处罚 。同时，我单位内部管理规范，不存在任何违规违纪行为，无违反内部规章制度、行业准则及损害公共利益等情形。

我单位保证上述声明内容真实、准确、完整。若存在隐瞒、虚假陈述等情况，愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于取消投标资格、中标无效，以及按照相关法律法规接受处罚，并赔偿因此给采购人、招标代理机构及其他相关方造成的全部损失。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：____________________

法定代表人/负责人（签字或盖章）：____________________

日期：______年____月____日

报价表：  
	序号
	名称
	单价（元）
	数量（台）
	合计（元）
	质保期（年）
	备注

	1
	叫号大屏（包含安装服务）
	
	
	
	
	


产品技术资料，含产品彩页、产品说明书等；

产品质量保证及售后服务承诺；

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（如有）；
相关资质证明材料及供应商认为须提供的其他材料；
无围标串标行为的承诺函。

承诺函
腾冲市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装；

若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。

★注：以上材料按要求签字、每页加盖公章并按顺序排版。本项目需提交装订成册纸质版（正本1份）及U盘（正本扫描件1份PDF格式）放置于密封袋并加盖公章。


