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第一章 院内议价公告
腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目

院内议价公告

公告概要：

根据腾冲市人民医院采购需求及采购内控制度相关规定，近期将对本项目进行院内议价，请潜在供应商认真阅读本文公告内容，并按要求准备好相关材料。本次相关公告在腾冲市人民医院官方网站（https://www.tcsrmyy.cn/）发布，请各申请人留意，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任，公告如有变更，将在以上网站发布。

一、项目基本情况

项目名称：腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目
项目编号：GA2026-00032
采购方式：院内议价
评审办法：综合评分法（需进行二次报价）

预算金额：56940.02元；最高限价：56900.00元。
采购需求：

6.1采购内容：腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造，并完成相应预评及控制，环评及环评验收、设备性能、机房防护检测，工作场所辐射环境监测等工作。详见采购文件：第三章 采购需求。

6.2标包（标段）划分：本次采购共划分为一个标段，不得拆分。

质量要求：符合国家及行业现行执行标准，满足医院需求。

资格审查方式：资格后审。

报价要求：报价必须包含采购项目要求货物的采购费、包装费、上下车装卸费、运输费、安装调试费、人工服务费、保险、税费、其他不可预见费、技术培训、后续技术支持服务及售后维护服务费等全部相关费用。

质保期：≥1年。

合同类型：固定单价合同(合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目的综合单价在约定条件及范围内是固定的，不予调整，工程量允许调整，工程量清单项目综合单价在约定的条件及范围外，允许调整，但增加工程量的金额不得超过采购合同金额的10%）。

付款方式：由采购人与成交供应商在合同中约定。

工期：自合同签订之日起30日内完成。

项目实施地点：腾冲市人民医院指定地点。

二、供应商资格要求

1. 基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

本项目的特定资格要求：供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

3.其他资格要求：

3.1落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。评审时小型、微型企业提供的产品价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。
3.2本次招标不接受联合体投标。

响应材料要求

（详见附件第五章 响应文件格式）

★注：材料按要求签字、每页加盖公章并按顺序排版（本项目需提交装订成册响应文件纸质版一份及与提交响应文件一致的PDF扫描件（U盘）一份放置于密封袋并加盖单位公章。

报名方式及相关安排

报名方式：现场报名、邮箱报名
报名时间：2026年8月27日08时00分至2026年8月31日17时00分，逾期视为无效报名，采购人不予受理。

邮箱报名：提供报名表并加盖公章，发送至指定邮箱（tcsrmyyzcb@126.com）（邮件名称格式统一为“公司名称+项目名称”），

现场报名：提供报名表并加盖公章到腾冲市人民医院招标采购办公室（腾冲市人民医院后勤保障楼6楼）现场报名。

（1）报名表（填写下表并加盖公章）
	序号
	项目名称
	公司名称
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	


5. 如供应商未按公告内容、时限要求填写而影响报名的，后果由申请人自行承担。

6. 申请人报名成功后，因自身原因放弃，请在项目开启时间前一天提前告知，并将放弃函发送至上述邮箱。
7.响应供应商所产生的一切费用需自理。

五、院内议价相关要求

1. 时间、地点及联系方式：

1.1项目开启时间：2026年9月2日15时00分（供应商须提前10分钟到场签到，未按时签到的视为自动放弃，不予受理。）
1.2地点：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号（腾冲市人民医院后勤保障楼6楼招标采购办）。

1.3联系方式：

招标采购办 ：卢老师0875-5139727          总务科 ：王老师0875-5136103
院内议价要求：院内议价时，采购人将对相关事宜进行详细咨询，供应商须派熟悉情况的人员参会，以免影响院内议价结果。

3.院内议价规则：

3.1各潜在院内议价申请人按抽签顺序进行报价和答疑；

3.2院内议价小组：院内专家组成；

3.3本次以院内议价方式进行，在申请人通过资格及符合性审查且完全满足采购人需求（质量和服务均能满足采购公告实质性响应要求），按照最终综合得分从高到低的顺序确定成交申请人。

六、监督

项目参与供应商对成交结果如有异议，可在成交结果发布后三个工作日内以书面方式提出。

审计科电话：0875-5142697    纪检监察室：0875-5137558
重要备注：

根据相关法律规定，禁止供应商相互串通。供应商相互串通构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，根据情节交医院纪检监察室进行处理。

第二章 供应商须知
 本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

	序号
	内容

	1
	项目名称：腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目
采购需求：具体详见议价文件“第三章采购需求”。

	2
	采购人：腾冲市人民医院

地  址：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号

联系人：卢老师
电  话：0875-5139727

	3
	合格供应商的资格要求：供应商须具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格或其他组织或自然人。应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

	4
	合格供应商的特定资质要求：供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

	5
	是否允许联合体投标：  否  （是、否）

	6
	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。注：在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。三者不得重复享受政策。）

	7
	联合体的其他资格要求：（如不允许联合体投标，不填写）

	8
	响应文件有效期：提交响应文件截止之日起30自然日（日历日）

	9
	响应文件（电子/纸质）提交截止时间：2026年9月2日15点00分（北京时间）　　　　　　

响应文件提交地点：腾冲市人民医院七号楼6楼招标采购办公室

	11
	议价时间：2026年9月2日15点00分（北京时间）
议价地点：腾冲市人民医院七号楼6楼招标采购办开标室

	12
	信用查询时间:2026年9月2日15点00分至17点30分（北京时间）

	13
	推荐成交候选人的数量：推荐1～3名成交候选人，采购人根据相关规定确定成交单位。

	14
	本项目履约保证金金额、缴纳方式及退还要求，由双方在签订合同时另行约定。

	15
	是否收取招标代理费： 否 （是、否）

	16
	针对同一采购程序环节的质疑次数及形式：

(一次性提出

□多次提出

质疑供应商应在项目开启前2天以书面文件提出质疑。

	17
	供应商应提交的响应文件格式、份数：提供纸质版一份；电子版响应文件一份。

其中：

纸质版响应文件应用不褪色的材料书写或打印。要求：按规定格式加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
2. 电子版响应文件应为纸质版签字盖章后原件扫描件。要求：格式为PDF扫描件，以U盘的方式提供。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3. 密封要求：将纸质版及电子版响应文件（U盘）同时密封在一个包封内，并注明供应商名称、联系人、联系电话及在封套封口处加盖供应商公章。


评审办法（综合评分法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	实质性要求审查标

准
	资格条件
	符合公告供应商资格要求规定；

	
	
	响应文件格式
	响应文件未按规定的格式、内容和要求填写，或改变院内议价文件中附件格式的；

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

	
	
	实质性条款
	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	
	
	其他实质性要求
	1、符合法律、法规和院内议价文件的要求。

2、满足院内议价文件“采购需求”的要求。

	上述评审标准，供应商须全部满足，否则为不合格的供应商，不得进入下一轮报价。

	2
	详细评审
	分值构成
	总    分： 100 分

报价分：30分

技术部分： 50分

商务部分：20分

	2.1
	评审因素及分值
	评审标准

	
	报价部分（满分30分）
	1、评标基准价：满足议价文件要求且响应报价最低的响应价格为评审基准价，评审基准价为30分；

2、其他响应供应商的报价得分按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／响应报价)×30；

3、得分保留至小数点后一位，小数点后第二位四舍五入；

4、响应报价超过本项目最高限价的为无效响应。



	2.2
	技术部分

（总分50分）
	设计方案

（30分）
	第一档（30分）：方案设计中有对项目实际情况详细的概述；总体深化设计方案的构思意图和布局特点，以及在竖向设计、防辐射设计、防火设计等方面所采取的具体措施符合项目要求，思路清晰、内容全面、科学合理；

第二档（15分）：方案设计中有对项目实际情况的概述，但内容粗糙；总体设计方案的构思意图和布局特点，以及在竖向设计、防辐射设计、防火设计等方面所采取的具体措施思路不够清晰、内容全面性和科学合理性不足；

第三档（5分）：方案设计中对项目实际情况的概述、总体设计方案的构思意图和布局特点，以及在竖向设计、防辐射设计、防火设计等方面所采取的具体措施与项目要求偏差较大，思路不够清晰、内容全面性和科学合理性不足。

	
	
	提供关键节点平面布置图、效果图（满分10分）
	第一个档次（10分）：有关键节点平面图、效果图，且效果和现状照片有所对应，效果较佳；

第二个档次（5分）： 有关键节点平面图、效果图，效果图与现状无对应，效果一般；

第三个档次（2分）：有关键节点平面图、效果图，效果图与现状无对应，效果差；

第四档次(0分）无关键节点效果图

	
	
	施工方案与技术措施                                    

（10分）
	第一个档次（10分）：对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；符合环保、安全、文明生产要求。

第二个档次（8分）：对项目总体概况、部署及措施表述较清晰、完整；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案可行;符合环保、安全、文明生产要求； 

第三个档次（5分）：对项目总体概况表述不够清晰；部署及措施不够具体；对项目主要及关键方案表述不够清晰； 

	2.2
	商务部分

(满分20分)
	应急处理方案

（6分）
	第一档次（6分）：对服务过程中可能发生的突发情况有完备的应急预案，且预案中能够体现申请人应对各种突发事件的处理措施；

第二档次（4分）：对服务过程中可能发生的突发情况有应急预案，预案中对各种突发事件的处理措施有缺失；

第三档次（2分）：有应急预案，但预案中未对各种突发事件的处理措施进行阐述；

第四档次（0分）：无应急预案及措施的。

	
	
	质量保证及售后服务承诺（6分）
	第一个档次（6分）：满足采购文件且有具体的质量保证及售后服务承诺，质量保证措施达到采购文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好；

第二个档次（4分）：满足采购文件且有具体的质量保证及售后服务承诺，质量保证措施达到采购文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的；

第三个档次（2分）：满足采购文件且有具体的质量保证及售后服务承诺，质量保证措施基本达到采购文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的。

第四档次（0分）：无质量承诺的。

	
	
	人员配备

（4分）
	第一档次（4分）：针对本项目的人员配备完善，岗位分工合理，职责明确，针对各个岗位有相应专业人员配备，以保证服务项目的顺利进行，得6分；

第二档次（2分）：针对本项目的人员配备比较完善，分工相对合理，得2分；

第三档次（0分）：人员配备不完善，分工不合理，不得分。

	
	
	类似业绩

（4分）
	供应商提供近三年内类似项目业绩的，每多提供1项加2分，满分4分，分数加满为止。（评分依据：提供合同关键页等作为证明材料。）


第三章 采购需求
一、项目基本信息

(一)项目名称：腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目

(二)预算金额：56940.02元；最高限价：56900.00元

（三）项目概况：本项目口腔科X牙片机室改造位置位于1号门诊医技楼4层口腔科X光室相邻的左侧库房,库房面积15.39平方米,拟在该库房门开启侧隔出净控不小于3平方米的面积放置X光机室,并将原库房门改为电动铅门,原库房门向左平移,以满足使用需求,以及涉及改造的配套电路及装修等。本项目核医学科改造为对给药室的防护窗进行整改,整改后用于发药,同时在操作台重新按要求堆砌铅砖。此外，成交供应商还需完成相应预评及控制，环评及环评验收、设备性能、机房防护检测，工作场所辐射环境监测等工作。
二、采购需求明细

	一
	口腔科X线牙片机室

	序号
	名称
	项目要求
	单位
	预估数量
	全费用单价（元）
	合计 
（元）
	备注

	（一）
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	1
	楼面铲除
	1.材质：地胶地面及砂浆混凝土基层
2.厚度：40mm
3.含建筑垃圾楼层内搬运
	㎡
	3.61 
	43.36 
	156.53 
	

	2
	开门洞
	1.材质：蒸压加气混凝土砌块
2.墙厚：200mm
3.含建筑垃圾楼层内搬运
	m³
	0.42 
	215.87 
	90.67 
	

	3
	扩门洞
	1.材质：蒸压加气混凝土砌块
2.墙厚：200mm
3.含建筑垃圾楼层内搬运
	m³
	0.15 
	215.87 
	32.81 
	

	4
	套装门拆除及安装
	1.材质：医疗钢质门
2.门洞尺寸：M1021
3.含保护性拆除及重新安装
	樘
	1.00 
	481.42 
	481.42 
	

	5
	垃圾清运
	1.材质：建筑垃圾
2.运距：综合
3.含人工装车
	m³
	0.72 
	110.19 
	78.94 
	

	7
	小计
	
	
	
	
	840.37 
	

	（二）
	防护部分
	
	
	
	
	
	

	1
	牙片室医用自动防辐射平移门
	1.规格:1300*2200mm
2.材质:铅板防护门
3.防护当量：2.5mmpb
4.其它：上下轨道、门锁、拉手
	m2
	2.85 
	2800.00 
	7980.00 
	

	2
	机房防护门自动门电机系统  
	1.扭力大于350KG扭力
2.开启方式满足遥控、按钮、手动三种
	套
	1.00 
	9300.00 
	9300.00 
	

	3
	机房防护门自动门控制系统
	含红外线防撞、防夹功能
	套
	1.00 
	2000.00 
	2000.00 
	

	4
	防护门套
	1.名称：防护门套
2.规格：配套铅门
3.工艺：2.5铅板包门边超过门边150mm，大芯板夹固，外饰不锈钢
	项
	1.00 
	1600.00 
	1600.00 
	

	5
	装饰门头罩
	1.不锈钢作装饰面板，内置大芯板做平整
	项
	1.00 
	870.00 
	870.00 
	

	6
	警示灯、牌
	1.名称:警示灯、牌
2.类型:门机联锁、统一规格
	套
	1.00 
	480.00 
	480.00 
	

	7
	墙面防护隔断
	1.防护层材料种类规格:2层硫酸钡板
2.龙骨材料种类、规格、中距:采用30*50*2镀锌方管龙骨，间距400*600mm
3.其他:满足设计及规范要求
	㎡
	12.16 
	630.00 
	7660.80 
	

	8
	顶面硫酸钡防护板
	1.防护层材料种类规格:2层（15mm+15mm）硫酸钡板
2.龙骨材料种类、规格、中距:采用30*50*2镀锌方管龙骨，间距400*600mm
3.其他:满足设计及规范要求
	㎡
	3.61 
	630.00 
	2274.30 
	

	9
	墙面硫酸钡防护板
	1.防护层材料种类规格:2层硫酸钡板
2.龙骨材料种类、规格、中距:采用30*50*2镀锌方管龙骨，间距400*600mm
3.其他:满足设计及规范要求
	㎡
	12.16 
	630.00 
	7660.80 
	

	10
	地面防护
	30mm厚硫酸钡水泥浆防护层
	㎡
	3.61 
	173.45 
	626.15 
	

	11
	小计
	
	
	
	
	40452.05 
	

	（三）
	装饰部分
	
	
	
	
	
	

	1
	铝扣板吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
2.面层：铝合金扣板600*600*0.8mm
	㎡
	3.61 
	160.00 
	577.60 
	

	2
	腻子粉、乳胶漆
	1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.刮腻子要求:腻子粉粉两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍
5.其他:未注详见施工图或相关规范
	㎡
	35.60 
	25.00 
	890.00 
	

	3
	医用塑胶地板
	1.2.0mm厚同质透心抗静电PVC地板
2.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)
3.2mm厚自流平
4.吸收性界面处理剂
5.1:3水泥砂浆找平层
6.30mm厚硫酸钡水泥浆防护层（另计）
7.结构楼板
	㎡
	4.75 
	240.00 
	1140.00 
	

	4
	LED灯
	1.名称：LED平板灯
2.型号：600*600*48W
3.安装形式：嵌入式
	套
	1.00 
	160.00 
	160.00 
	

	5
	插座
	1.名称:安全型单相暗装插座
2.安装方式:距地0.3m暗装
3.规格:220V/10A
4.其他:未注详见施工图或相关规范
	个
	8.00 
	35.00 
	280.00 
	

	6
	电源线
	
	项
	1.00 
	600.00 
	600.00 
	

	7
	预评、控评、辐射检测
	
	项
	1.00 
	5000.00 
	5000.00 
	

	8
	小计
	
	
	
	
	8647.60 
	

	合计
	49940.02 
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平面图
	二
	核医学科

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价   
（元）
	备注

	（一）
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	1
	铅传递窗改造
	300*300mm,铅当量10mmpb
	项
	1.00 
	5000.00 
	5000.00 
	

	2
	铅砖安装
	
	项
	1.00 
	2000.00 
	2000.00 
	

	合计
	
	7000.00 
	


核医学科平面图：
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三、报价要求

供应商根据实际情况报出项目总金额，超过本项目最高限价（56900.00元）则视为不响应。
	项目名称
	腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目

	报价总金额
	        元

	质保期
	

	工期
	

	备  注
	


第四章 采购合同范本

	合同编号：
	
	合同自编号：
	
	招标编号：
	


●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
腾冲市人民医院自主采购合同

（按议价文件和响应文件结合本项目实际情况，双方协商确定。）

项 目 名 称： 

项 目 编 号： 

甲
方： 

乙
方： 

签订地点:腾冲市人民医院

甲方（采购人公章）名 称：腾冲市人民医院

地 址：腾冲市腾越街道天成社区明和小区139号

邮编：679100

法定代表人或委托代理人：*****

项目（技术）负责人：***** 

电话：*****

签订日期：*****

乙方（供应商公章）名 称：********有限公司

地 址：*******************************

邮编：*****

法定代表人或委托代理人：*****

经办人：*****

电话：****************

签订日期：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》 与项目行业有关的法律法规，以及 XXXX 项目（项目编号： XXXX）的《采购文件》 ， 乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。

第一条       合同金额
……

第二条       合同期限

……

第三条     服务内容与质量标准

……

第四条    甲方的权利和义务

……

 乙方的权利和义务

……

第六条  违约责任

……

第七条   不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 XX 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条  解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端 ，双方应通过友好协商解决 ，经协商不能达成协议时，则向项目所在地人民法院提起诉讼。

第九条 保密条款

……   

第十条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的 ，须经招标单位监管部门审批，并签书面补充协议后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 XX份，自双方签章之日起起效。 甲方 XX份， 乙方 XX份。
	甲方
	乙方

	单位名称（公章）：
	单位名称（公章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	授权代理人：
	授权代理人：

	经办人：
	经办人：

	联系电话：
	联系电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	税号：
	税号：

	邮政编码：
	邮政编码：


廉洁协议书

为进一步加强廉政建设，落实专项治理工作的相关规定，规范甲乙双方在药品、医疗设备、医疗器械、耗材、基建工程、物资物品、办公用品、职工节日慰问品、生日慰问品采购招标、询价采购和议价采购过程中，坚决杜绝违反廉洁自律的行为发生，为明确和规范甲乙双方责任，特签订本协议。

一、甲方（医院）责任

1.甲方在药品、医疗设备、医疗器械、耗材、基建工程、物资物品、办公用品、职工节日慰问品、生日慰问品采购招标、询价采购和议价采购过程中，严格遵守国家法律法规和相关政策，做到依法、依规、照章办事。

2.甲方有权要求供货企业（代表）在规定的时限内，提供相关资格证照、授权、准入及检察机关出具的当年度企业无不良商业贿赂行为证明函件，并对提供的相关材料进行审核、审查。

3.甲方经办人员严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，不得以任何理由向供货商暗示或索要“回扣”、礼品、礼金和其它谋取不正当利益的行为。对违反规定的当事人，情节轻微的，单位按相关规定给予处理，情节严重的移交上级纪检监察部门及司法机关处理。

二、乙方（供货商）责任

1.乙方应自觉遵守《招标投标法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政 策的规定，做到合法竞标、公平竞争、廉洁经营。

2.在采购招标、询价采购和议价采购过程中，乙方不得以任何名义给予甲方相关人员“回扣”、礼品、礼金和其他不正当利益，不腐蚀、贿赂甲方人员，不随便进入诊疗区域，干扰医务人员正常工作。

三、监管责任

1.中共腾冲市人民医院纪律检查委员会，监督电话：0875-5136102，有权对药品、医疗设备、医疗器械、耗材、基建工程、物资物品、办公用品、职工节日慰问品、生日慰问品采购招标、询价采购和议价采购全过程中的监督和管理。

2.属于政府集中采购招标项目，依照相关程序办理。

3.对乙方未能自觉遵守廉洁协议条款中双方约定的事项，甲方有权取消和终止与乙方的供货合作协议。

四、本协议中未尽事宜，由甲乙双方共同协商签订补充协议。协议经双方签字盖章后生效，甲乙双方各保管一份。

甲方：腾冲市人民医院                        乙方：

 法定代表签字：                                  签约代表签字：   

签约时间:        年       月        日
第五章 响应文件格式

（封  面）

腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目
项目编号：GA2026-00032
响   应  文  件
供 应 商（盖章）：                                   

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              

      年   月   日

此页粘贴在密封文件外壳，并在每边加盖公章
一、响应函

致：腾冲市人民医院
我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目并做出如下承诺：

一、我方授权       (姓名)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

二、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

三、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方同意按照采购文件要求，并承诺自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应文件的、或者成交后不依法与采购人签订合同、或者成交后不按照本采购文件规定缴纳招标代理费的，我方将向采购人支付违约赔偿金。
五、我方愿意按照采购文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

六、一旦我方被确定为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。 

供应商：



     

（签章）

地址：










 


电话：



    


传真：


 


法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
          


日期：




      

二、响应一览表
	项目名称
	腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目

	报价总金额
	        

	质保期
	

	工期
	

	备  注
	


供应商：              （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日
三、响应明细表

	一
	口腔科X线牙片机室

	序号
	名称
	项目要求
	单位
	预估数量
	全费用单价报价（元）
	合计 
（元）
	备注

	（一）
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	1
	楼面铲除
	1.材质：地胶地面及砂浆混凝土基层
2.厚度：40mm
3.含建筑垃圾楼层内搬运
	m2
	3.61 
	
	
	

	2
	开门洞
	1.材质：蒸压加气混凝土砌块
2.墙厚：200mm
3.含建筑垃圾楼层内搬运
	m3
	0.42 
	
	
	

	3
	扩门洞
	1.材质：蒸压加气混凝土砌块
2.墙厚：200mm
3.含建筑垃圾楼层内搬运
	m3
	0.15 
	
	
	

	4
	套装门拆除及安装
	1.材质：医疗钢质门
2.门洞尺寸：M1021
3.含保护性拆除及重新安装
	樘
	1.00 
	
	
	

	5
	垃圾清运
	1.材质：建筑垃圾
2.运距：综合
3.含人工装车
	m3
	0.72 
	
	
	

	7
	小计
	
	
	
	
	 
	

	（二）
	防护部分
	
	
	
	
	
	

	1
	牙片室医用自动防辐射平移门
	1.规格:1300*2200mm
2.材质:铅板防护门
3.防护当量：2.5mmpb
4.其它：上下轨道、门锁、拉手
	m2
	2.85 
	
	
	

	2
	机房防护门自动门电机系统  
	1.扭力大于350KG扭力
2.开启方式满足遥控、按钮、手动三种
	套
	1.00 
	
	
	

	3
	机房防护门自动门控制系统
	含红外线防撞、防夹功能
	套
	1.00 
	
	
	

	4
	防护门套
	1.名称：防护门套
2.规格：配套铅门
3.工艺：2.5铅板包门边超过门边150mm，大芯板夹固，外饰不锈钢
	项
	1.00 
	
	
	

	5
	装饰门头罩
	1.不锈钢作装饰面板，内置大芯板做平整
	项
	1.00 
	
	
	

	6
	警示灯、牌
	1.名称:警示灯、牌
2.类型:门机联锁、统一规格
	套
	1.00 
	
	
	

	7
	墙面防护隔断
	1.防护层材料种类规格:2层硫酸钡板
2.龙骨材料种类、规格、中距:采用30*50*2镀锌方管龙骨，间距400*600mm
3.其他:满足设计及规范要求
	㎡
	12.16 
	
	
	

	8
	顶面硫酸钡防护板
	1.防护层材料种类规格:2层（15mm+15mm）硫酸钡板
2.龙骨材料种类、规格、中距:采用30*50*2镀锌方管龙骨，间距400*600mm
3.其他:满足设计及规范要求
	㎡
	3.61 
	
	
	

	9
	墙面硫酸钡防护板
	1.防护层材料种类规格:2层硫酸钡板
2.龙骨材料种类、规格、中距:采用30*50*2镀锌方管龙骨，间距400*600mm
3.其他:满足设计及规范要求
	㎡
	12.16 
	
	
	

	10
	地面防护
	30mm厚硫酸钡水泥浆防护层
	㎡
	3.61 
	
	
	

	11
	小计
	
	
	
	
	
	

	（三）
	装饰部分
	
	
	
	
	
	

	1
	铝扣板吊顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
2.面层：铝合金扣板600*600*0.8mm
	㎡
	3.61 
	
	
	

	2
	腻子粉、乳胶漆
	1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.刮腻子要求:腻子粉粉两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍
5.其他:未注详见施工图或相关规范
	㎡
	35.60 
	
	
	

	3
	医用塑胶地板
	1.2.0mm厚同质透心抗静电PVC地板
2.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶)
3.2mm厚自流平
4.吸收性界面处理剂
5.1:3水泥砂浆找平层
6.30mm厚硫酸钡水泥浆防护层（另计）
7.结构楼板
	㎡
	4.75 
	
	
	

	4
	LED灯
	1.名称：LED平板灯
2.型号：600*600*48W
3.安装形式：嵌入式
	套
	1.00 
	
	
	

	5
	插座
	1.名称:安全型单相暗装插座
2.安装方式:距地0.3m暗装
3.规格:220V/10A
4.其他:未注详见施工图或相关规范
	个
	8.00 
	
	
	

	6
	电源线
	
	项
	1.00 
	
	
	

	7
	预评、控评、辐射检测
	
	项
	1.00 
	
	
	

	8
	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	 
	


	二
	核医学科

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	全费用单价报价（元）
	合计   
（元）
	备注

	（一）
	土建部分
	
	
	
	
	
	

	1
	铅传递窗改造
	300*300mm,铅当量10mmpb
	项
	1.00 
	
	
	

	2
	铅砖安装
	
	项
	1.00 
	
	
	

	合计
	
	
	


四、资格证明文件

（一）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（二）法定代表人授权委托书
致：腾冲市人民医院
本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就 腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。
供应商（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号：                                    
联系电话：                                    
委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号：                                    
联系电话：                                    
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传真：                                       
电话：                                         
（附法人及代理人身份证复印件） 

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

致：腾冲市人民医院

我单位参与腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按采购文件资格要求提供其他证明材料。
（四）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致：腾冲市人民医院

我单位参与腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按采购文件资格要求提供其他证明材料。

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供相关证明材料或承诺

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致：腾冲市人民医院

我单位参与腾冲市人民医院口腔科X线牙片机室和核医学科铅防护改造项目采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：         （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
      

年     月     日

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按采购文件资格要求提供其他证明材料。

本项目的特定资格要求的相关证明材料（如有）
（八）供应商应提交的其他资格证明文件
承诺书

本单位郑重声明：

（1）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，我单位不存在与参加本项目的其他供应商的负责人为同一人；不存在与参加本项目的其他供应商有直接控股、管理关系；
（2）我单位未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，我单位未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录及中国政府采购网网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：                （签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
        

年     月     日

（九）落实政府采购政策要求的资格证明文件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务（货物）全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1.（标的名称）
，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：                   
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     
年     月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的______项目采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    供应商（盖章）：             
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                     
年     月     日

监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

　  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    供应商（盖章）：              
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                      
年     月     日

（十）无串通行为的承诺函

承诺函

腾冲市人民医院：

我公司（投标人名称）参加（项目名称、标段号）的投标活动，我公司承诺不存在以下情形：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（九）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（十）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（十一）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（十二）不同投标人的投标文件相互混装。

若我公司存在上述情形，按无效响应文件处理；贵单位有权依照政府采购法及相关法律法规追究我公司法律责任，由此造成的经济损失由我公司承担。
五、响应详情

（一）项目实施方案（包含设计方案，关键节点平面布置图、效果图，施工方案与技术措施等）
（二）应急处理方案

（三）质量保证及售后服务承诺等

（四）人员配备

（五）类似业绩

（六）其他
六、其 它
采购文件要求提交的或供应商认为需要提交的其他资料（如有）
� 供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业申明函》。


� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








